[image: image1.jpg]


    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

    РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ОМУРТАГ,
На 05.08.2026 година са взети 3 проби питейна вода от крана на крайния потребител, както следва: сградата на ВиК, бърза закуска „Планет мини“ и Бензиностанция „Петрол“, които са изследвани  по показателите предназначени за постоянен мониторинг. След изследването им в акредитираната лаборатория на РЗИ е констатирано, че съответстват на изискванията на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 година /Обн. ДВ, бр.30 от 2001г./. Подробно отчитане на резултатите от проведените изследвания по показателите, включени в група А (постоянен мониторинг) от Наредбата са представени в Таблица 1.
В периода 01.08. – 31.08.2026 година от служители на РЗИ-Търговище са извършени 4 проверки в обекти с обществено предназначение – 1 проверка в салон за красота, 2 проверки в амбулатория индивидуална практика за първична дентална помощ, 1 проверка в амбулатория специализирана медицинска помощ. По време на проверките се констатира, че в обектите има осигурена течаща топла и студена вода. Обектите се поддържат в добро хигиенното състояние. Всички разполагат с биоцидни препарати в срок на годност и с актуално разрешение за предоставяне на пазара от МЗ.  
В периода 01.08. – 31.08.2026 година в град Омуртаг няма регистрирани заболявания от чревни инфекции, вкл. и Вирусен хепатит тип А, както и други заразни заболявания, при които замърсената вода с патогенни микроорганизми е фактор за предаване на инфекцията. 

Информация за резултатите от направените изследвания на качеството на водата за питейно-битови цели подавана до крана на крайния потребител в град Омуртаг

таблица1 
	№ по ред
	Наименование на изпитваната 

характеристика/ показател


	Единица на величината
	Метод на контрол; стандартизационни и др. Нормативни документи
	Резултати от контрола
в пункт

Сграда на В и К
	Резултати от контрола
в пункт

Бърза закуска „Планет мини“

	Резултати от

контрола
в пунк

Бензиностанция
„Петрол“
	Норма по нормативен документ

	1. 
	Мътност
	FNU
	БДС EN ISO 7027:2003
	<1,0 приемлива за потребителя
	<1,0 приемлива за потребителя
	<1,0 приемлива за потребителя
	приемлив за потребителя

	2. 
	Остатъчен свободен  хлор
	mg/l
	БДС 3560
	0,6
	0,1
	0,2
	0,3 ÷ 0,4

	3. 
	Вкус
	
	БДС 8451:1977
	приемлив за потребителя
	приемлив за потребителя
	приемлив за потребителя
	   приемлив за    потребителя

	4. 
	Мирис
	bal
	БДС 8451:1977
	0- приемлив за потребителя
	0- приемлив за потребителя
	0- приемлив за потребителя
	приемлив за потребителя

	5. 
	Цвят
	градуси
	БДС 8451:1977
	0- приемлив за потребителя
	0- приемлив за потребителя
	0- приемлив за потребителя
	приемлив за потребителя

	6. 
	Активна реакция
	рН единици
	БДС 3424:1981
	7,6 ± 0,2
	7,6 ± 0,2
	7,6 ± 0,2
	( 6,5 и ( 9,5

	7. 
	Електропроводимост
	µs/сm
	БДС  ЕN  27888:2000
	384 ± 7,16
	386 ± 7,16
	414 ± 7,16
	< 2000

	8. 
	Амониев йон
	mg/l
	ВЛМ-ХВ-09:2020
	под 0,01
	под 0,01
	под 0,01
	< 0,50

	9. 
	Нитрити
	mg/l
	ВЛМ-ХВ-08:2020
	под 0,01
	под 0,01
	под 0,01
	< 0,50

	10. 
	Нитрати
	mg/l
	ВЛМ-ХВ-11:2020
	7,6 ± 0,1
	7,1 ± 0,1
	6,8 ± 0,1
	< 50

	11. 
	Хлориди
	mg/l
	БДС 3414:1980
	23,0 ± 0,3
	21,5  ±0,3
	22,0 ± 0,3
	< 250,0

	12. 
	Манган
	µg/l
	БДС ISO 6333:2002
	18,0  ±0,3
	12,0  ±0,3
	22,0 ± 0,3
	< 50

	13. 
	Ешерихия коли
	КОЕ/ml
	БДС ЕN ISO 9308-1:2014/А1:2017
	0/100
	0/100
	0/100
	0/100

	14. 
	Колиформи
	КОЕ/ml
	БДС ЕN ISO 9308-1:2014/А1: 2017


	0/100
	0/100
	0/100
	0/100

	15. 
	Ентерококи
	КОЕ/ml
	БДС ЕN ISO 7899-2:2003
	0/100
	0/100
	0/100
	0/100

	16. 
	Брой колонии (микробно число) при 22 ºС
	КОЕ/ml
	БДС ЕN ISO6222:2002
	неоткриваеми в 1 мл
	32
	25
	Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода
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